Peripheral 外设、周边设备

Decrement 递减

Contact Rating

触电容量、触电额定值：触点容量的大小是反映加在触点上的电压和通过触点电流的能力，一般触点的负载不应超过触点的容量。例如一只继电器的容量标称为DC24/1OA，那么这只继电器的触点只能工作在直流电压为24V的电路中，通过触点的电流最大可以到1OA，若超过这一规定，就有可能烧坏触点。

Power Rating 额定功率

AC (Alternating Current) 交流电流

DC (Direct Current) 直流电全称

Specifies 指定

Specification 规范

**Interface 接口、界面**

Revision 修订版

Compliance n.合规

Checklist 清单

Compatible 兼容

Compact 紧凑、严谨

Extensible 可扩展的

Generic 通用的

Accomplish 完成、做到

Assignment 分配

Replicate 复制

Incorporate 合并、包括

zip code / post code 邮政编码

Operand 操作数

Folder 文件夹

Idle

adj. 懈怠的; 懒惰的; 闲置的; 没有工作的; 闲散的;

v. 混时间; 闲荡; 无所事事; 空转; 挂空挡;

error-free 无误的

[Frame 帧](https://www.zhihu.com/question/63262053/answer/625194646)

Data frame：数据帧

Firmware 固件

Component 组成部分

Routine 例程 Subroutine 子例程、子程序

n. 常规; 正常顺序; 生活乏味; 无聊; (演出中的)一套动作，一系列笑话(等) ;

adj. 常规的; 例行公事的; 日常的; 平常的; 正常的; 毫不特别的; 乏味的; 平淡的;

Macro 宏指令

Solder v.焊接 n.焊锡、焊料

Jack n.插孔、插座、塞孔、插口 v.订起、张拉、离开、停止，放弃，增加adj. 厌倦、厌烦

headset n. (尤指带麦克风的) 头戴式受话器，耳机;

Picky adj. 挑剔的; 难伺候的;

Exception n.例外、异常

Vector n.向量

Device **property** 设备**属性**

Idle

adj. 懈怠的; 懒惰的; 闲置的; 没有工作的; 闲散的;

v.混时间; 闲荡; 无所事事; 空转; 挂空挡; 未熄火; (尤指暂时地) 关闭工厂，使(工人)闲着;